**肿瘤医院智能化中药颗粒剂加工（包装）项目要求**

智能化中药调剂系统，占地面积小，自动化程度高，利用电脑系统和医院HIS 系统连接，方便查询和调剂，提高了医院药房规范化管理水平。

**医院场地环境需求**

1、 设备尺寸：

1) 药柜尺寸：长1674㎜；宽440㎜；高1800㎜

2) 调剂台尺寸：长2400㎜；宽450㎜。包括显示器长600㎜、调剂主机长800㎜、封口机长1000㎜

3) 工作通道：宽800㎜（指药柜与调剂台之间的最小距离）

4) 其他附件：消毒柜、除湿机

5) 库存存储位置：根据现场实际空间设定

2、 智能化中药颗粒剂加工环境要求和硬件配套

1) 避免阳光直射，温湿度适宜的房间；房间面积18——20平方米左右；温度18℃至28℃之间；湿度在50％RH以下

2) 电源要求220V市电，带接地线电源，塑铜线线径2.5㎜²

3) 附近有独立水源，与药房有一定间隔，不影响房间湿度

**软件对接需求**

1、 医院自动化智能中药颗粒剂加工软件对接安排

设备到位工程安装——提供专属设备工程师帮助医院进行HIS系统对接——调剂试运行确保生产质量——工程师每月对端口和系统运行进行2次检查、维护，确保安全稳定。

2、 软件对接工作步骤

1) 向HIS开发商讲解接口调剂说明及传输电子处方数据格式要求

2) 配置药品编码转换表（既HIS码录入）

3) 网络配置

4) 安装调试HIS接口模块（HIS系统接口V7.0）

3，人员配备：调剂员2名’工程师1名