**复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单**

**标的名称：（浦东）楼宇光纤**

**需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 |
|
|
| 技术参数 | 单模光纤12芯2000米，低烟无卤单模 | 12芯，万兆及以上 | ★ |
| SC双工耦合器连接面板32只（包含耦合器） | 万兆及以上，与光纤接头配对安装在光纤接线配线架上 | ★ |
| 光纤配线架16只 | 1U接续容量，必须为采用SPCC冷轧钢板，必须适用于19″标准机柜 | ☆ |
| 光纤尾纤192只 | 成品 | △ |
| 光纤熔接192芯 | 万兆及以上 | △ |
| 商务参数 | 施工周期 | ≤30天 | ★ |
| 质保期 | ≥1年 | ★ |
| 其他需求（如维保、配件、配套试剂耗材） | / |  |  |
|  |  |  |
| 市场价格 |  |

\*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。