**项目名称：腔镜平台腔镜腹腔镜手术剪刀**

**项目参数及数量：**

**一、产品清单（以下为1套清单，本次共采购1套）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器械名称** | **单位** | **数量** | **性能参数要求** |
| 腔镜剪刀 | 根 | 5 | 剪刀，双面张开，杆径≥5MM，工作长度≥450MM。环形把手，可360度旋转，可拆卸，长口运用，开闭灵活，无卡滞现象，塑料手柄 |

**二、 技术参数**

1. **品牌不限**
2. **▲独特的模块组合设计理念：**

2.1杆径≥5MM，工作长度≥450MM。器械可拆卸并相互组合，可以与手术室其他器械匹配，降低使用及更换成本，拓宽器械的使用范围；

2.2可以做单孔和多孔手术，器械可旋转，可拆卸；器械可旋转，可拆卸；

2.3带单极电凝连接头, 带鲁尔锁清洁连接口,；

2.4.可高温高压消毒；

1. **简便清晰的拆装：**

3.1安装及拆卸的关键步骤一步到位；

3.2安装及拆卸有清晰的听触觉反馈，减少误操作的发生。

**4.优化的钳口设计：**

**▲4**.1内置关节钳口设计，钳口关节点无凸出部件，不会嵌入组织残留；

4.2钳口抓持牢固可靠，无滑脱。

**5.手柄要求：**

5.1手柄可以从多个角度抓持并操作，方向调节旋钮兼具防滑设计。

**6.顶级的绝缘材质：**

6.1从杆身至手柄使用顶级材质及设计防止漏电及防电损伤；

6.2可耐受高温高压灭菌，避免消毒灭菌后绝缘失效；

6.3经过严格的生物相容性试验检测证明安全。

**▲7.更加满意的清洗 /灭菌效果：**器械可拆成器械内芯、金属外鞘、器械手柄三个组件，进行充分的清洗、消毒。

**三、售后服务**

1、器械保修六个月，保修期内提供上门服务；

2、保修期内提供工具保养维护服务；

3、终身免费提供技术咨询和维修服务；

4、交货期：合同签订后60天内提交货物；