**双极镊招标参数**

1. **产品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器械名称** | **单位** | **数量** | **性能参数要求** |
| 双极镊 | 把 | 5 | 双极电凝镊,11cm长,0.6mm尖端 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**二、技术参数**

1. 行业知名品牌

2. 双极电凝镊表面光滑洁净，标识清晰可见，开闭无卡滞现象；

3.双极电凝镊长11cm，工作尖端直径0.6mm，尖端全部采用银铜合金制成；

4. 尖端独特的银铜合金具有出色的导热性能，最大限度的减少组织粘连和碳化，且不粘连特性伴随镊子的整个生命周期；

5. 双极电凝镊尖有良好的耐腐蚀性能，表面如有腐蚀痕迹，经过擦拭即可清除；

6. 兼容各品牌的高频主机，无需单独购买，配备导线后可搭配任意品牌主机使用，在后者机器上可以设定、调节功率；

7. 安装及拆卸一步到位，操作简易

8. 可进行标准的高温蒸气灭菌，可重复使用，无需拆卸

9.质保12个月

10.交货期90天