**复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单（设备采购）**

**需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 |
|
|
| 设备名称 | 双极镊 |
| 数量（台/套） | 3把 |
| 设备功能用途 | 用于手术中凝血 |
| 技术参数 | 永不粘连技术：电凝镊头端由含银不粘合成材料制成, 不是通过镊尖镀层处理，电凝镊的不粘连性能不会因使用的次数多少而减弱, 是伴随产品终身 |  | ☆ |
| 握手部有闭合装置，镊子闭合时两镊身从镊尖到握手处可整体闭合,有把持力和夹持力，镊尖多种形状，多种直径，直形及弧形等多种选择。 |  | ☆ |
| 镊子尾端有镊尖的粗细的标志,方便手术中的快速选择 |  | ☆ |
| 镊尖金属端裸露工作长度≦8mm，镊尖闭合时金属端闭合长度≥6mm；镊尖直径0.2≦Φ≦2.0mm满足临床需求 |  | ☆ |
| 15≦总长度≦25cm，4.0cm≦工作长度≦14.0cm |  | ☆ |
| 可高温高压消毒重复使用 |  | ★ |
| 可适配于所有品牌的高频电刀及双极电凝器 |  | ★ |
| 商务参数 | 交货期 | ≤90天 |  |
| 付款方式 | 设备安装验收后支付全额货款。 |  |
| 其他 |  |  |
| 售后服务 | 质保期≥1年 | ≥1年 |  |
| 每套设备质保期过后续保的保修费用不超过原价的 7 % | 不高于原价7% |  |
| 提供预防性维护次数 | 不少于2次 |  |
| 设备制造商（或代理商）必须对设备提供终身维修服务 | 是/否 |  |
| 保证供应设备质保期后5年内所需的备品、备件 | 是/否 |  |
| 国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库 | 是/否 |  |
| 提供设备操作应用培训及技术帮助 | 是/否 |  |
| 其他服务 |  |  |
| 其他需求（如配套试剂耗材等） |  |  |  |
|  |  |  |

\*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。