移动货架

1. 根据空间定制，一列2组，5列，共计10组货架
2. 每组内4层板，可调节层板，每层承重平均受力不低于260kg

单组尺寸：1650\*600\*2000cm

1. 材质：优质冷轧钢板，立柱、横梁1.0mm，层板0.7mm（下有加强筋），底盘2.5mm
2. 需要到场安装，质保至少10年

