**复旦大学附属肿瘤医院患者储物柜技术需求**

一、安装位置：

位置1: 复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区安保室旁

规格：一拖二

建议尺寸：长宽高依次为2.7-0.55-2.2（单位：米）

建议格口类型及数量：小格口1个（可用于寄存小型背包、双肩报、手提包等），中格口10个（可用于寄存19寸行李），大格口10个（可用于寄存不少于28寸的大件行李）

位置2: 复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区安2号楼后测，2/3号楼廊桥下

规格：一拖二

建议尺寸：长宽高依次为2.7-0.55-2.2（单位：米）

建议格口类型及数量：小格口1，中格口10，大格口10

位置3: 复旦大学附属肿瘤医院浦东院区东院区门诊楼广场

规格：一拖二

建议尺寸：长宽高依次为2.7-0.55-2.2（单位：米）

建议格口类型及数量：小格口1，中格口10，大格口10

二、技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 单柜体参考规格（宽\*厚\*高） | 900\*560\*2100CM |
| 参考额定功率 | 220V，65W |
| 外壳材料 | ≥0.8mm优质镀锌钢板，外体硬件材料经绝缘性、耐蚀性、耐热性、抗压性、防震性等多种抽检和破坏性测试。 |
| 漏电保护开关 | 主柜电源都配有漏电开关 |
| 摄像头 | 7\*24小时实时监控，视频存储90天 |

三、日常巡检维护方案要求：

具备详细的巡检维护方案，运维人员每季度至少开展一次设备维护保养和内部保洁，每年至少开展一次设备全面、深度维护保养，并提交相应维保工作记录。

四、卫生防疫需求：

具备滞留件及卫生问题的及时跟踪和反馈机制；

具备详细的现场卫生巡检机制。