**复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单（设备采购）**

**需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 品牌: | 品牌: | 品牌: |
| 型号： | 型号: | 型号: |
| 产品名称及单位 | 射频消融电极 | | | | | |
| 适应症 | 产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。 | | | | | |
| 技术参数 | 镊身长度：190mm；230mm镊尖长度：5mm  镊尖闭合长度：1-2mm（保证1mm接触） | 镊尖上宽度：1.2mm镊尖下宽度：1.3mm镊尖倒角：30° | ★ | √ |  |  |
| 不锈钢材料厚度：3mm（190长）；2.5mm（230长） |  | ☆ | √ |  |  |
| 产品材质：不锈钢 | 不锈钢 | ☆ | √ |  |  |
| 与高频手术设备使用：市面主流产品 | 大部分高频电刀主机 | # | √ |  |  |
| 灭菌方式：环氧乙烷 | 环氧乙烷 | ★ | √ |  |  |
| 商务参数 | 交货期 | ≤3天 | ★ | √ |  |  |
| 厂家逐级授权 | ≤3级 | ★ | √ |  |  |
| 彩页及样品 | 需提供 | ★ | √ |  |  |
| 售后服务 | 厂家售后服务承诺书 | 厂家售后服务承诺书 | ★ | √ |  |  |
| 厂家质量保证协议 | 厂家质量保证协议 | ★ | √ |  |  |
| 厂家产品质量解决方案 | 厂家产品质量解决方案 | ★ | √ |  |  |
| 客诉调查报告 | 客诉调查报告 | ★ | √ |  |  |
| 供货断货解决方案 | 供货断货解决方案 | ★ | √ |  |  |
| 配置清单 | 射频消融电极 | 射频消融电极 | △ | √ |  |  |
| 保护盒 | 可夹式 | △ | √ |  |  |
| 保护套 | 长度≥10mm | △ | √ |  |  |
| 电源线 | 长度≥3000mm | △ | √ |  |  |
| 市场价格 |  | | | 市价： | 市价： | 市价： |

\*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

**需求科室主任签字： 需求归口管理科室主任签字：**