原：银行前置机为双网卡PC机，存在网络安全性和设备稳定性等问题

现替换方案：

1. 新购服务器替换PC机，解决业务稳定性，设备参数

|  |
| --- |
| 服务器配置 |
| DELLEMC戴尔易安信R750 机架服务器：1\*4314/2\*16G/2\*600G/Raid/双电/三年（Intel） |
| DELLEMC 16GB 2933MT/s (内存系列） |
| DELLEMC 480GB SSD SATA 读取密集型(硬盘系列） |
| DELL EMC 8TB NL-SAS 3.5寸(硬盘系列） |

2、购防火墙确保内外网数据交互网络安全，设备参数

|  |
| --- |
| 隔离防火墙 |
| 深信服防火墙AF-1000-B1180-B5 |
| 深信服科技(SANGFOR)网关杀毒模块（AF-1000-B1180-B5） |
| 深信服SFP+万兆多模光模块 |

需满足银企平台和电子回单服务器能方位到工行前置机，同时工行前置机可以访问到工行本地的服务