徐汇院区9号楼医用气体表头表具供货服务需求
一、项目概况 
1．本次采购内容：徐汇院区9号楼表头表具供货服务项目
2．服务内容：徐汇院区9号楼医用气体表头表具供应，详见设备供货清单。
3．服务期：期限为1年。
4．服务地点：上海市徐汇区东安路270号。
[bookmark: OLE_LINK2]5．预算金额：8万元。
6．报价要求：按设备供货清单预估数量进行报价。
最终项目结算按所报单价，按实结算，不超预算总额。
二、相关要求
1、所供产品自身质量问题或在运输途中导致损坏，投标人应无条件及时退换。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]2、所供产品正规且质量合格；其中，氧气吸入器应具有药监局注册备案证。
3、所供产品质保1年以上或等同原厂质保期。
4、所供产品送货要求：常规情况1周内、紧急情况当天到场。
[bookmark: _GoBack]5、投标人须取得产品制造商授权委托书。
三、设备供货清单
设备供货清单
	序号
	设备名称
	型号/参数
	用途
	预估数量
单位（个）
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	氧气吸入器
	FM893-10L /15L；流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体表面镀铬、一体化加湿器、加湿器可高温消毒
	吸氧用、可配美标插头
	30
	
	

	2
	氧气流量计
	FM197-10L /15L；流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体表面镀铬
	雾化用、可配美标插头
	25
	
	

	3
	负压吸引器
	882VR-300-1L；量程-40Pa～0 Pa，旋纽无极调节、带防倒流保护装置、夜光刻度盘
	吸污液用、可配美标插头
	15
	
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK3]终端插头(OXY)
	3111U-OXY-NT2、铜母体镀铬、外壳为塑料可手旋转动
	美标Ohmeda式
	30
	
	

	5
	终端插头(VAC)
	3111U-VAC-NT2、铜母体镀铬、外壳为塑料可手旋转动
	美标Ohmeda式
	15
	
	

	6
	终端插头(AIR)
	3111U- AIR -NT2、铜母体镀铬、外壳为塑料可手旋转动
	美标Ohmeda式
	25
	
	

	7
	DISS接头(OXY)
	3102A-OXY-HB4、铜母体镀铬、软管连接端为宝塔头
	雾化软管接头（铜电镀）
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*预估数量仅供报价，最终结算按实际使用结算。
