复旦大学附属肿瘤医院院内基因检测专家小组


附件1  项目序号1的具体需求参数
1、 项目内容

乙方需提供基于10x Genomics单细胞V4平台测序技术服务以及基于 CosMx SMI空间成像系统全转录组技术服务，包括但不限于以下内容：

样本接收、质检与预处理

单细胞悬液制备（如甲方提供组织样本或细胞样本，乙方需完成解离及质检）

单细胞文库构建（基因表达文库）

空间转录组石蜡样本拼片
高通量测序（Illumina平台，测序深度及数据量需符合行业标准）

数据交付（原始数据、cellranger分析结果）

二、服务时间要求：

1. 项目周期须在收到样本后 30-40天内完成。
2. 对需要返还的剩余样本，须一个月内安排寄送返还。
三、服务内容需求
1. 为保证样品的质量，供应商须安排冷链运输，并承担样品运输费用。
2. 为保障项目稳定进行，检测项目服务要求如下：
2.1：10x Genomics单细胞V4平台测序技术服务和 CosMx SMI WTX空间转录组技术服务
2.2：单细胞可检测多种样本类型，主要包括：
（1）新鲜/冷冻组织；
（2）全血；
（3）细胞；

空间转录组可以检测FFPE样本
2.3：单细胞3'基因表达 library测序数据量≥20,000 reads/cell，中位基因数≥1000/cell。
测序数据需达到Q30≥85%，有效细胞数≥8,000/样本（可根据项目调整）
3. 供应商需具有固定的实验室与具备一定的科研能力，需要具有数据分析团队和服务器集群分析平台，以保证能够及时准确的完成产出拆分与解决实验中遇到的问题。

4. 数据产出与交付：上机完成后按照标准流程进行下机质量评估与数据处理，以云盘或硬盘形式对产出数据及相关附属文件进行交付。

5. 需遵守样品、实验数据信息以及项目相关资料的保密义务，不得将相关数据泄露给第三方。保密期限根据项目需求设定。

四、服务周期

此项目的服务周期需保证不少于 1 年，需保证1年内的样品保存，以及至少 12 个月的数据保存。

五、主要设备要求

10x Genomics单细胞3' 捕获测序平台、布鲁克CosMx SMI 单细胞空间原位分子成像系统，生物安全柜、超低温冰箱等设备、数据存储服务器。

六、其他服务要求（如服务团队、安装调试、技术支持、培训等）
1.
响应单位应该配有专业团队，指定技术人员对项目做专人负责，完成售前售后的技术指导及支持，进度查询，问题解决等服务。
2.
响应单位团队负责人需要熟悉报告中的数据和分析结果，及时解决相关问题， 配合包括审计等后续的服务需求。
3.
项目负责人具有丰富的从业经验。
4.
整个项目实施过程中各个环节的具体执行人员，需配备齐全，具备相应资质与从业经验。
5.  乙方团队需提供近3年内在单细胞/空间转录组领域发表过SCI论文的证明，以体现技术能力。
七、验收标准

符合技术要求和服务要求中所规定的各项内容，提供的芯片数据质量等全部达到约定标准，并得到需求方确认。
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