
[bookmark: _GoBack]肿瘤医院徐汇院区HVAC系统设备及服务-设备清单附件：

1、 1号楼、2号楼净化区双层尼龙过滤网
	序号
	产品名称
	设备尺寸（mm×mm）
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1
	双层尼龙过滤网
	502×502
	600
	1
	600
	
	

	2
	双层尼龙过滤网
	753×440
	28
	1
	28
	
	

	3
	
	525×690
	4
	1
	4
	
	

	4
	
	430×440
	4
	1
	4
	
	

	5
	双层尼龙过滤网
	982×285（加强条）
	38
	1
	38
	
	

	6
	
	310×310
	16
	1
	16
	
	

	7
	
	505×305
	10
	1
	10
	
	

	8
	
	505×505
	5
	1
	5
	
	

	9
	
	705×505
	4
	1
	4
	
	

	10
	
	305×305
	3
	1
	3
	
	

	11
	
	1560×1155（加强条）
	1
	1
	1
	
	

	12
	
	907×345（加强条）
	22
	1
	22
	
	

	13
	
	1115×320（加强条）
	12
	1
	12
	
	

	14
	
	418×218
	9
	1
	9
	
	

	15
	
	 380×380 
	4
	1
	4
	
	

	16
	
	 458× 358
	5
	1
	5
	
	

	17
	
	 258× 258
	4
	1
	4
	
	

	18
	
	 358×358 
	18
	1
	18
	
	

	19
	
	 758× 558
	3
	1
	3
	
	

	20
	
	358×258
	9
	1
	9
	
	

	21
	
	560×358
	2
	1
	2
	
	

	22
	
	858×358
	1
	1
	1
	
	

	23
	
	558×558
	4
	1
	4
	
	

	24
	
	658×458
	1
	1
	1
	
	

	25
	
	558×258
	15
	1
	15
	
	

	合计
	
	822
	
	


[bookmark: _Hlk135755827]以上双层黑色80目尼龙网、内衬冷轧钢丝加强、7mm厚铝合金型材框架

2、 2号楼、3号楼双层尼龙过滤网
	序号
	产品名称
	设备尺寸（mm×mm）
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1
	双层尼龙过滤网
	410×410
	600
	1
	600
	
	

	2
	
	1200×250（加强条）
	20
	1
	20
	
	

	3
	
	950×250（加强条）
	10
	1
	10
	
	

	4
	
	810×410
	200
	1
	200
	
	

	5
	
	560×470
	150
	1
	150
	
	

	6
	
	510×405
	50
	1
	50
	
	

	7
	
	560×560
	250
	1
	250
	
	

	8
	
	590×360
	35
	1
	35
	
	

	9
	
	950×360（加强条）
	10
	1
	10
	
	

	10
	
	560×360
	10
	1
	10
	
	

	合计
	
	1335
	
	


以上双层黑色80目尼龙网、内衬冷轧钢丝加强、7mm厚铝合金型材框架

3、 1号楼HVAC系统初效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	初效板式
	635×1200×15
	G4
	2
	12
	24
	
	

	2. 
	
	565×1145×15
	
	4
	12
	48
	
	

	3. 
	
	540×1360×15
	
	2
	12
	24
	
	

	4. 
	
	595×1260×15
	
	4
	12
	48
	
	

	5. 
	
	485×729×100
	
	6
	12
	72
	
	

	6. 
	
	357×602×100
	
	2
	12
	24
	
	

	7. 
	
	420×602×100
	
	8
	12
	96
	
	

	8. 
	
	595×595×100
	
	2
	12
	24
	
	

	9. 
	
	483×602×100
	
	6
	12
	72
	
	

	10. 
	
	441×729×100
	
	3
	12
	36
	
	

	11. 
	
	568×729×100
	
	3
	12
	36
	
	

	12. 
	
	490×490×46
	
	12
	12
	144
	
	

	13. 
	
	592×490×46
	
	6
	12
	72
	
	

	14. 
	
	595×595×46
	
	4
	12
	48
	
	

	合计
	
	768
	
	



4、 2号楼手术室HVAC系统初中效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸
（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	 初效板式     
	672*340*46
	G4
	4
	12
	48
	
	

	2. 
	
	595*595*46
	
	3
	12
	36
	
	

	3. 
	
	490*400*46
	
	7
	12
	84
	
	

	4. 
	
	595*295*46
	
	6
	12
	72
	
	

	5. 
	
	592*490*46
	
	3
	12
	36
	
	

	6. 
	
	592*592*46
	
	3
	12
	36
	
	

	7. 
	初效板式    
	287*592*46
	G4
	9
	12
	108
	
	

	8. 
	
	490*592*46
	
	1
	12
	12
	
	

	9. 
	 中效袋式     
	672*340*534/8P
	F8
	4
	4
	16
	
	

	10. 
	
	595*595*360/7P
	
	3
	4
	12
	
	

	11. 
	
	490*400*534/6P
	
	7
	4
	28
	
	

	12. 
	
	595*295*360/7P
	
	6
	4
	24
	
	

	13. 
	
	592*490*534/7P
	
	3
	4
	12
	
	

	14. 
	
	592*592*534/7P
	
	3
	4
	12
	
	

	15. 
	
	287*592*381/3P
	
	9
	4
	36
	
	

	16. 
	
	490*592*381/6P
	
	1
	4
	4
	
	

	合计
	
	576
	
	



5、 2号楼中心供应室和配置中心HVAC系统初中效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	 初效板式     
	460*373*46
	G4
	4
	12
	48
	
	

	2. 
	 中效袋式     
	490*490*534/6P
	F8
	2
	4
	8
	
	

	3. 
	
	490*287*534/6P
	
	2
	4
	8
	
	

	4. 
	
	466*364*300/5P
	F8
	4
	4
	16
	
	

	5. 
	
	516*364*300/6P
	
	2
	4
	8
	
	

	6. 
	
	591*364*300/7P
	
	16
	4
	64
	
	

	7. 
	配置中心初效板式
	575*800*24（加强条）
	G4
	1
	12
	12
	
	

	8. 
	
	495*800*24（加强条）
	
	2
	12
	24
	
	

	9. 
	
	592*490*46
	
	2
	12
	24
	
	

	10. 
	
	287*490*46
	
	2
	12
	24
	
	

	11. 
	配置中心中效袋式
	575*800*250/7p（加强条）
	F8
	1
	4
	4
	
	

	12. 
	
	800*490*250/9p（加强条）
	
	1
	4
	4
	
	

	13. 
	
	490*800*250/6p（加强条）
	
	1
	4
	4
	
	

	14. 
	
	592*490*381/6p
	
	2
	4
	8
	
	

	15. 
	
	287*490*381/3p
	
	2
	4
	8
	
	

	合计
	
	264
	
	



6、 3号楼手术室HVAC系统初中效净化设备                               
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	初效板式
	490*400*46
	G4
	10
	12
	120
	
	

	2. 
	
	672*340*46
	
	2
	12
	24
	
	

	3. 
	
	490*490*46
	
	2
	12
	24
	
	

	4. 
	
	490*287*46
	
	8
	12
	96
	
	

	5. 
	
	592*490*46
	
	2
	12
	24
	
	

	6. 
	
	592*287*46
	
	2
	12
	24
	
	

	7. 
	
	595*295*46
	
	4
	12
	48
	
	

	8. 
	
	595*595*46
	
	4
	12
	48
	
	

	9. 
	
	490*592*46
	
	6
	12
	72
	
	

	10. 
	
	287*592*46
	
	3
	12
	36
	
	

	11. 
	
	287*287*46
	
	3
	12
	36
	
	

	12. 
	中效袋式
	490*400*534/6p
	F8
	10
	4
	40
	
	

	13. 
	
	672*340*534/8p
	
	2
	4
	8
	
	

	14. 
	
	490*490*534/6p
	
	2
	4
	8
	
	

	15. 
	
	490*287*534/6p
	
	8
	4
	32
	
	

	16. 
	
	592*490*534/7p
	
	2
	4
	8
	
	

	17. 
	
	592*287*534/7p
	
	2
	4
	8
	
	

	18. 
	
	595*295*360/7p
	
	4
	4
	16
	
	

	19. 
	
	595*595*360/7p
	
	4
	4
	16
	
	

	20. 
	
	490*592*534/6p
	
	6
	4
	24
	
	

	21. 
	
	287*592*534/3p
	
	3
	4
	12
	
	

	22. 
	
	287*287*534/3p
	
	3
	4
	12
	
	

	合计
	
	736
	
	



7、 3号楼1-18楼普通区域HVAC系统初中效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	初效板式
	595*290*46
	G4
	34
	12
	408
	
	

	2. 
	
	595*595*46
	
	20
	12
	240
	
	

	3. 
	
	595*390*46
	
	18
	12
	216
	
	

	4. 
	
	493*390*46
	
	6
	12
	72
	
	

	5. 
	
	490*592*46
	
	1
	12
	12
	
	

	6. 
	中效袋式
	592*287*550/6p
	F8
	34
	4
	136
	
	

	7. 
	
	592*592*550/6p
	
	20
	4
	80
	
	

	8. 
	
	592*387*550/6p
	
	18
	4
	72
	
	

	9. 
	
	490*387*550/5p
	
	6
	4
	24
	
	

	10. 
	
	592*490*381/6p
	
	1
	4
	4
	
	

	11. 
	ICU、苏醒室及辅房、清洁走廊初效板式
	590*287*46
	G4
	1
	12
	12
	
	

	12. 
	
	490*287*46
	
	1
	12
	12
	
	

	13. 
	
	490*490*46
	
	1
	12
	12
	
	

	14. 
	
	590*490*46
	
	1
	12
	12
	
	

	15. 
	
	490*590*46
	
	1
	12
	12
	
	

	16. 
	
	287*590*46
	
	1
	12
	12
	
	

	17. 
	ICU、苏醒室及辅房、清洁走廊中效袋式
	590*287*490/6P
	F8
	1
	4
	4
	
	

	18. 
	
	490*287*490/5P
	
	1
	4
	4
	
	

	19. 
	
	490*490*490/5P
	
	1
	4
	4
	
	

	20. 
	
	590*490*490/6P
	
	1
	4
	4
	
	

	21. 
	
	490*590*490/5P
	
	1
	4
	4
	
	

	22. 
	
	287*590*490/3P
	
	1
	4
	4
	
	

	合计
	
	1360
	
	



8、 5号楼手术室HVAC系统初中效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1
	 初效板式     
	592*490*46
	G4
	3
	12
	36
	
	

	2
	
	287*490*46
	
	2
	12
	24
	
	

	3
	
	592*287*46
	
	1
	12
	12
	
	

	4
	
	287*287*46
	
	1
	12
	12
	
	

	5
	 中效袋式     
	392*542*480/4P
	F8
	2
	4
	8
	
	

	6
	
	592*490*480/7P
	
	4
	4
	16
	
	

	7
	
	297*490*480/3P
	
	1
	4
	4
	
	

	8
	
	592*287*480/7P
	
	2
	4
	8
	
	

	9
	
	287*490*480/3P
	
	2
	4
	8
	
	

	10
	
	287*287*480/3P
	
	2
	4
	8
	
	

	11
	
	442*450*46（板式）
	
	1
	4
	4
	
	

	12
	镀锌板框密褶箱式中效
	595*295*292-4V
	F8
	2
	4
	8
	
	

	合计
	
	148
	
	






9、 6号楼病理实验室HVAC系统初中效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸
（mm×mm×mm）
	过滤
等级
	数量
（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	初效板式
	519*592*46
	G4
	2
	12
	24
	
	

	2. 
	初效袋式    
	592*490*381/6p
	G4
	4
	12
	48
	
	

	3. 
	
	287*490*381/3p
	
	2
	12
	24
	
	

	4. 
	中效袋式    
	592*490*381/6p
	F8
	4
	4
	16
	
	

	5. 
	
	287*490*381/3p
	
	2
	4
	8
	
	

	6. 
	中效袋式
	519*592*300/5P
	F7
	2
	4
	8
	
	

	7. 
	
	490*592*300/5P
	
	2
	4
	8
	
	

	合计
	
	136
	
	



10、 10号楼HVAC系统初中效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸
（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	 初效板式     
	493*390*46
	G4
	4
	12
	48
	
	

	2. 
	
	595*390*46
	
	11
	12
	132
	
	

	3. 
	
	595*595*46
	
	10
	12
	120
	
	

	4. 
	
	290*595*46
	
	4
	12
	48
	
	

	5. 
	
	595*290*46
	
	3
	12
	36
	
	

	6. 
	
	390*493*46
	
	6
	12
	72
	
	

	7. 
	
	443*612*46
	
	6
	12
	72
	
	

	8. 
	
	595*595*46（实验室）
	
	1
	12
	12
	
	

	9. 
	 中效袋式    
	490*387*550/5p
	F7
	4
	4
	16
	
	

	10. 
	
	592*387*550/6p
	
	11
	4
	44
	
	

	11. 
	
	592*592*550/6p
	
	18
	4
	72
	
	

	12. 
	
	287*592*550/3p
	
	4
	4
	16
	
	

	13. 
	
	592*287*550/6p
	
	3
	4
	12
	
	

	14. 
	
	387*490*550/4p
	
	6
	4
	24
	
	

	合计
	
	724
	
	



11、 3号楼新增10间手术室空调HVAC系统初中效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸
（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1
	初效板式
	595*595*46
	G4
	6
	12
	72
	
	

	2
	
	493*595*46
	
	3
	12
	36
	
	

	3
	
	290*595*46
	
	2
	12
	24
	
	

	4
	中效袋式
	592*592*381/6p
	F8
	6
	4
	24
	
	

	5
	
	592*490*381/6p
	
	3
	4
	12
	
	

	6
	
	287*592*381/3p
	
	2
	4
	8
	
	

	7
	亚高效V型ABS框架式
	490*592*292/4V
	E10
	3
	1
	3
	
	

	合计
	
	179
	
	



12、  3号楼新增10间手术室净化区内HVAC系统排风初效、回风中效、层流高效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	排风口初效板式
	315*315*15
	G4
	22
	1
	22
	
	

	2. 
	
	515*315*15
	
	11
	1
	11
	
	

	3. 
	
	515*515*15
	
	16
	1
	16
	
	

	4. 
	
	615*315*15
	
	5
	1
	5
	
	

	5. 
	
	715*515*15
	
	3
	1
	3
	
	

	6. 
	回风口中效板式
	450*450*55
	F7
	15
	1
	15
	
	

	7. 
	
	450*250*55
	
	2
	1
	2
	
	

	8. 
	
	250*250*55
	
	5
	1
	5
	
	

	9. 
	
	550*250*55
	
	5
	1
	5
	
	

	10. 
	层流箱、高效送风口高效无隔板式
	444*310**155
	H14
	20
	1
	20
	
	

	11. 
	
	1010*565*155
	
	40
	1
	40
	
	

	12. 
	
	610*305*75
	
	12
	1
	12
	
	

	13. 
	
	510*510*75
	
	21
	1
	21
	
	

	14. 
	
	460*460*75
	
	12
	1
	12
	
	

	合计
	
	189
	
	



13、 2号楼手术室、中心供应室、配置中心、洁净附房和走廊净化区内HVAC系统高效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	中心供应室高效无隔板式
	610*762*75
	H14
	2
	1
	2
	
	

	2. 
	
	610*915*75
	
	1
	1
	1
	
	

	3. 
	
	610*1200*75
	
	8
	1
	8
	
	

	4. 
	手术室附房、洁净走廊高效无隔板式
	610*610*75
	H14

	22
	1
	22
	
	

	5. 
	
	610*305*75
	
	19
	1
	19
	
	

	6. 
	
	305*305*75
	
	4
	1
	4
	
	

	7. 
	
	530*530*75
	
	4
	1
	4
	
	

	8. 
	手术室内层流送风高效无隔板式

	915*305*75
	H14

	28
	1
	28
	
	

	9. 
	
	915*610*75
	
	18
	1
	18
	
	

	10. 
	
	610*305*75
	
	14
	1
	14
	
	

	11. 
	
	910*550*75
	
	8
	1
	8
	
	

	12. 
	
	645*525*75
	
	4
	1
	4
	
	

	13. 
	
	1175*980*75（加强条）
	
	4
	1
	4
	
	

	14. 
	
	340*310*75
	
	4
	1
	4
	
	

	15. 
	
	740*980*75
	
	8
	1
	8
	
	

	16. 
	
	545*310*75
	
	4
	1
	4
	
	

	17. 
	配置中心高效无隔板式
	548*548*75
	H14
	14
	1
	14
	
	

	18. 
	
	610*305*75
	
	4
	1
	4
	
	

	19. 
	
	484*484*95
	
	7
	1
	7
	
	

	20. 
	
	320*320*95
	
	2
	1
	2
	
	

	合计
	
	179
	
	



14、3号楼手术室、附房、清洁走廊、ICU净化区内HVAC系统高效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	手术室附房、洁净走廊高效无隔板式
	610*610*75
	H14
	47
	1
	47
	
	

	2. 
	
	610*305*75
	
	12
	1
	12
	
	

	3. 
	手术室内层流送风高效无隔板式
	915*610*75
	H14
	38
	1
	38
	
	

	4. 
	
	915*305*75
	
	40
	1
	40
	
	

	5. 
	
	610*610*75
	
	6
	1
	6
	
	

	6. 
	
	610*305*75
	
	20
	1
	20
	
	

	7. 
	ICU内高效无隔板式
	305*305*75
	H14
	1
	1
	1
	
	

	8. 
	
	610*305*75
	
	17
	1
	17
	
	

	9. 
	
	610*610*75
	
	2
	1
	2
	
	

	合计
	
	183
	
	



15、5号楼手术室、附房、清洁走廊净化区内HVAC系统高效净化设备
	序号
	名称
	设备尺寸（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	手术室附房、洁净走廊高效无隔板式
	610*610*75
	H14
	4
	1
	4
	
	

	2. 
	
	610*305*75
	
	9
	1
	9
	
	

	3. 
	
	530*530*75
	
	1
	1
	1
	
	

	4. 
	手术室内层流送风高效无隔板式
	915*355*75
	H14
	8
	1
	8
	
	

	5. 
	
	915*610*75
	
	4
	1
	4
	
	

	6. 
	
	610*355*75
	
	4
	1
	4
	
	

	7. 
	
	610*610*75
	
	2
	1
	2
	
	

	8. 
	
	340*310*75
	
	2
	1
	2
	
	

	9. 
	
	1175*980*75（加强条）
	
	4
	1
	4
	
	

	合计
	
	38
	
	



16、6号楼病理实验室净化区内HVAC系统高效净化过滤设备
	序号
	名称
	设备尺寸
（mm×mm×mm）
	过滤等级
	数量（个）
	更换次数（次/年）
	合计用量（次/年）
	单价（元/个）
	小计（元/年）

	1. 
	实验室、附房高效无隔板式
	610*610*75
	H14
	9
	1
	9
	
	

	2. 
	
	305*305*75
	
	4
	1
	4
	
	

	3. 
	顶楼排风V型ABS框架式
	490*592*292-3V
	H13
	2
	1
	2
	
	

	合计
	
	15
	
	





