复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单（实验及医疗设备维保类）
项目名称：一体化手术室维保(303、304、213)

需求参数确认清单： 
	/
	需求指标
	指标重要性

	
	
	

	
	
	

	技术参数
	设备名称及数量清单：详见附件1
	

	
	保修类型：全保
	★

	
	响应时间要求：投标人需在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为全面（含国定节假日）。平均报修响应时间≤0.5小时，平均到达现场时间≤4小时，平均修复时间≤1天，确保开机率100%
	★

	
	每年提供设备定期预防性保养不低于2次，保养内容包括但不限于清洁、性能测试及校准、预防性维护，并在保养前2周内通知院方
	

	
	合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格医疗设备或器械及配件。
	

	
	投标人按年度提供维修报告
	

	商务参数
	保修期限：   1年   
	

	
	验收方式：每一年度截止日前一个月内经使用科室、资产管理办公室确认后完成本年验收
	

	
	[bookmark: _GoBack]建立设备台账，记录出现的所有故障以及解决的办法和过程都有详细记录。
	

	
	在上海需设有专用的维修中心及备件库，有售后服务专线报修电话，提供24小时服务。
	

	
	投标人必须独立应标，不得转包、分包
	★

	
	根据设备使用情况和医院要求，免费提供设备技术培训。
	


*指标重要性分为三类：实质性指标、关键指标、一般指标。
*实质性指标用“★”标记，关键指标用“#”标记，一般指标不用标记。

确认以上参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律。

需求科室主任签字：                      需求归口管理科室主任签字：
日期：                                  日期：


附件1：
设备清单
	序号
	设备名称
（医疗器械注册证保持一致）
	产品型号
	序列号

	1
	全高清手术一体化集成控制终端
	DORICON-T6-
6206X
	KSE0263979
KSE0263983
KSE0263971

	2
	全景摄像机
	DS-2PT2D40IW-DE3W
	E73662404
E73662405
E73662406

	3
	医用多功能显示屏
	S27T
	VET00235
VET00236
VET00238

	4
	4K医用术野显示屏
	S2781P
	S2781PB01A20220010
S2781PB01A20220016
S2781PB01A20220009

	5
	4K医用多功能显示屏
	S55P
	S2781PB01A20220018
S2781PB01A20220023
S2781PB01A20220020

	6
	手术间耳麦
	PRO-925
	VT3806-000178
VT3807-000110
VT3808-000210

	7
	HDMI光纤信号延长器
	HTV-HF-5OM
	

	8
	手术间安装辅材
	视频分配器、转换线材、接头、支架等
	

	9
	术野悬臂
	MCS-A
	3520S000074181

	10
	数字化手术室终端应用子系统
	数字化手术室系统 V4.0
	

	11
	录像管理子系统
	数字化手术室系统 V4.0
	

	12
	围术期数据中心
	数字化手术室系统 V4.0
	



附件2：
免费替换配件清单
	序号
	设备名称
	相关配件
	备注

	1
	全高清手术一体化集成控制终端
	HDMI/DP/DVI/VGA 
高清视频线
	接口出现自然松动、接触不良或正常损耗，均享受免费维护

	2
	
	RS-232 串口控制线
	出现断裂、接触不良、氧化，均享受免费维护

	3
	
	面板橡胶帽
	长时间按压易磨损、脱落，均享受免费维护

	4
	
	物理开关按钮
	频繁按压易损件，失效后整屏无法开机，均享受免费维

	5
	
	USB接口防尘盖
	前面板USB口未使用时防尘，均享受免费维

	6
	医用多功能显示屏
	M4×10mm十字圆头机丝螺丝
	安装标准螺丝，易丢失、滑丝,属安装耗材

	7
	
	网络连接线(RJ45)
	易因弯折、拉扯导致弹片断裂或线芯损坏，均享受免费维

	8
	
	网口（RJ45）
	网口为设备端固定接口，非消耗件

	9
	
	RS-232 串口控制线
	出现断裂、接触不良、氧化，均享受免费维护

	10
	
	DC电源适配器及电源线
	电源适配器出现老化，均享受免费维护

	11
	
	DVI/DP转HDMI转接头
	频繁插拔易损件，均享受免费维护

	12
	
	HDMI/DP/DVI/VGA 
高清视频线
	接口出现自然松动、接触不良或正常损耗，均享受免费维护

	13
	4K医用术野显示屏
	M4×10mm十字圆头机丝螺丝
	安装标准螺丝，易丢失、滑丝,属安装耗材

	14
	
	网络连接线(RJ45)
	易因弯折、拉扯导致弹片断裂或线芯损坏，均享受免费维

	15
	
	网口（RJ45）
	网口为设备端固定接口，非消耗件

	16
	
	RS-232 串口控制线
	出现断裂、接触不良、氧化，均享受免费维护

	17
	
	DC 24V电源适配器
	电源适配器出现老化，均享受免费维护

	18
	
	DVI转HDMI转接头/线
	频繁插拔易损件，均享受免费维护

	19
	
	HDMI/DP/DVI/VGA 
高清视频线
	接口出现自然松动、接触不良或正常损耗，均享受免费维护

	20
	4K医用多功能显示屏
	M4×10mm十字圆头机丝螺丝
	安装标准螺丝，易丢失、滑丝,属安装耗材

	21
	
	网络连接线(RJ45)
	易因弯折、拉扯导致弹片断裂或线芯损坏，均享受免费维

	22
	
	网口（RJ45）
	网口为设备端固定接口，非消耗件

	23
	
	RS-232 串口控制线
	出现断裂、接触不良、氧化，均享受免费维护

	24
	
	DC电源适配器及电源线
	电源适配器出现老化，均享受免费维护

	25
	
	DVI/DP转HDMI转接头
	频繁插拔易损件，均享受免费维护

	26
	
	HDMI/DP/DVI/VGA 
高清视频线
	接口出现自然松动、接触不良或正常损耗，均享受免费维护

	27
	全景摄像机
	M4×10mm十字圆头机丝螺丝
	安装标准螺丝，易丢失、滑丝,属安装耗材

	28
	
	音频线/电源线
	线缆接口自然松动、接触不良或正常损耗，均享受免费维护

	29
	
	DC12V电源适配器
	电源适配器出现老化，均享受免费维护

	30
	
	网络连接线(RJ45)
	易因弯折、拉扯导致弹片断裂或线芯损坏，均享受免费维

	31
	
	网口（RJ45）
	网口为设备端固定接口，非消耗件

	32
	
	HDMI/DP/DVI/VGA 
高清视频线
	接口出现自然松动、接触不良或正常损耗，均享受免费维护

	33
	术野悬臂
	M5×12mm十字圆头机丝螺丝
	安装标准螺丝，易丢失、滑丝,属安装耗材

	34
	
	M4×10mm十字圆头机丝螺丝
	

	35
	
	M6×15mm内六角螺丝
	安装标准螺丝，易丢失、滑丝,属安装耗材

	36
	其它辅材
	线缆标签贴
	标识信号线、电源线，易脱落

	37
	
	魔术贴理线带
	替代扎带，更整洁

	38
	
	视频分配器
	1进多出，设备本体自然故障、信号分配失效、接口接触不良等非人为损坏情况，免费更换替代

	39
	
	转换线材
	线材本体自然老化、接口氧化接触不良、信号转换失效（如黑屏、闪屏、无信号）等非人为损坏情况，免费更换（如HDMI转VGA、DP转HDMI）

	40
	
	接头
	正常使用下接触不良或氧化，免费换新（如RJ45）



