复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区
[bookmark: _GoBack]防雷后备保护器及避雷带换新项目参数
一、项目情况
复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区配电柜内部分后备保护器已老化，根据现有情况进行更换安装。
二、报价清单
报价包含设备主材、辅材、现场安装调试、税金、验收等相关费用。承包形式为包工包料，报价清单列表如下：
	名称（型号）
	安装位置
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	ESCB-T2-40/4P后备保护器更换
	详见安装
	77
	套
	
	

	接闪带维修
	清单
	950
	米
	
	

	税金（元）
	

	合计（元）
	


三、设备清单
	序号
	规格型号
	所在位置
	名称
	数量
	单位

	1
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	电梯机房：1#电梯配电柜、2#电梯配电柜、3#电梯配电柜
	3
	套

	2
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	8层强电间：B-AP8、B-AL8、B-ALE8
	3
	套

	3
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	7层强电间：B-AP7、B-AL7、B-ALE7
	3
	套

	4
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	6层强电间：B-AP6、B-AL6、B-ALE6
	3
	套

	5
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	5层强电间：B-AP5、B-AL5、B-ALE5
	3
	套

	6
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	4层强电间：B-AP4、B-AL4、B-ALE4、APKXX4
	4
	套

	7
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	3层强电间：B-AP3、B-AL3、B-ALE3
	3
	套

	8
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	2层强电间：B-AP2、B-AL2、B-ALE2
	3
	套

	9
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	1号楼
	1层强电间：B-AP1、B-AL1、B-ALE1
	3
	套

	10
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	电梯机房：1#-7#电梯配电柜
	7
	套

	11
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	空调机房：1#-5#配电柜
	5
	套

	12
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	18层强电间：M18
	2
	套

	13
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	17层强电间：M17
	2
	套

	14
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	16层强电间：M16
	2
	套

	15
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	15层强电间：M15
	2
	套

	16
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	14层强电间：M14
	2
	套

	17
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	13层强电间：M13
	2
	套

	18
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	12层强电间：M12
	2
	套

	19
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	11层强电间：M11
	2
	套

	20
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	10层强电间：M10
	2
	套

	21
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	9层强电间：M9
	2
	套

	22
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	8层强电间：M8
	2
	套

	23
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	7层强电间：M7
	2
	套

	24
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	6层强电间：M6
	2
	套

	25
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	5层强电间：M5
	2
	套

	26
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	4层强电间：M4
	2
	套

	27
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	3层强电间：M3
	2
	套

	28
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	2层强电间：M2
	2
	套

	29
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	1层强电间：M1
	2
	套

	30
	ESCB-T2-40 后备保护器更换
	3号楼
	B1照明配电柜
	1
	套

	31
	25*4镀锌扁钢
	3号楼
	避雷带
	950
	米


四、设备参数
	设备名称（型号）
	规格参数

	欧申ESCB-T2-40/4P
后备保护器更换
	标称电压Un：230/400V；雷击冲击limp和最大放电电流Imax：40（8/20μs）KA；标称放电电流In（8/20μs）：20KA；最大短路分析能力Isc：35KA；工频动作电流：3A；工作温度范围：-40~+70℃；防护等级：IP20；

	接闪带维修
	25*4mm热镀锌扁钢


五、服务要求
1. 设备质保期为2年。
2. 整改内容须符合现行相关规范要求。
3. 施工单位应具备特种工程（特种防雷）专业承包资质或建筑工程施工总承包资质，同时持有有效的建筑施工企业安全生产许可证。
4. 施工人员应具备相应岗位工作能力及相关实操经验，熟悉现行规范及标准要求；须持有效相关资格证书（含电工证、电焊证、登高作业证等）。
5. 现场施工须严格遵守业主单位管理制度；若需停电作业，应提前提交申请，由业主单位统筹协调停电时间，单次间断停电时长不得超过30分钟。
6. 施工及安装须符合设备厂家技术参数要求及施工管理相关规定。
7. 所有设备安装调试完成后，须向业主单位提交完整的设备检测合格证明文件。
