1. 项目名称及总体要求：远程会议终端
[bookmark: _GoBack]安装/使用地点：上海市徐汇区大华医院
2. 设备参数
	序号
	设备
	参数
	描述
	版本/数量
	指标重要性

	1
	65寸windows系统
	1. 整机屏幕采用65英寸LCD液晶屏，屏幕显示分辨率≥3840*2160，亮度≥350cd/m2；
	
	1套（2台）
	

	
	
	2. ▲色域≥90%NTSC，提供≥4种图像模式，≥6种色彩空间模式可选，在色彩空间标准sRGB模式下达到色准△E≤1.5；（提供权威第三方检测报告，加盖公章）
	
	
	#

	
	
	3. 整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术，钢化玻璃和液晶屏间隙≤0.86mm，表面硬度≥9H，透光率≥88%；
	
	
	

	
	
	4. 采用高精度红外触控技术，触摸精度≤1.5mm，最小识别物≤3mm，识别书写高度≤3mm，整机书写延迟≤30ms；
	
	
	

	
	
	5. ▲内置≥8阵列麦克风，支持≥15米有效拾音距离，其中在8米范围内需支持高强度语音增强功能（提供权威第三方检测报告，加盖公章）
	
	
	#

	
	
	6. ▲采用≥2.0声道扬声器组合，扬声器总功率≥50W，满足多种场景使用；（提供权威第三方检测报告，加盖公章）
	
	
	#

	
	
	7. ▲内置≥5000W像素摄像头，可拍摄清晰度≥3840*2160@30FPS视频画面，视觉分辨率水平垂直均需≥2000电视线，支持全场景自动校正人物倾斜功能；（提供权威第三方检测报告，加盖公章）
	
	
	#

	
	
	8. 前置全功能Type-C接口，可支持音视频信号传输；支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄 像头、麦克风、音响。
	
	
	

	
	
	9. ▲设备内置不低于8核CPU，8核心中最少具备4个≥2.2GHz A76超大核，内存≥8GB，存储空间≥64G，运行不低于Android13版本操作系统；配置OPS模块主频不低于2.5GHz,8核12线程 2GHz核显，内存≥16GB，存储≥256GB，运行正版windows系统；
	
	
	#

	
	
	10. ▲内置的Android系统及Windows系统中均具备丰富书写功能，两个系统内书写均支持手势识别、切换笔迹类型、粗细调节、无线色盘、笔锋书写效果、书写体转打印体、智能识别手绘图形、插入智能表格等功能，书写完成后支持本地保存、二维码分享及邮件分享。（提供权威第三方检测报告，加盖公章）
	
	
	△

	
	
	11. 内置无线千兆路由模块，支持2T2R AP，支持AP与STA两种工作模式同时工作，可满足≥40个端接入；
	
	
	

	
	
	12. ▲Android及Windows系统内均支持Windows、Mac OS、银河麒麟OS、统信OS主流操作系统电脑进行无线投屏，传屏采用AES-128-CBC加密技术保障安全性；
	
	
	#

	2
	无线传屏器
	13. 3S一键投屏，快捷稳定共享，为保证设备的兼容性和稳定性，设备需和会议平板同品牌
	
	1套（2个）
	

	3
	落地移动支架
	14. 尺寸≤1160×661×1597mm
	
	1套（2个）
	

	
	
	15. 360°静音万向轮，含托盘收纳，为保证设备的兼容性和稳定性，设备需和会议平板同品牌
	
	
	

	4
	无线全向麦克风
	16. 支持多模式连接
	
	1套（2个）
	

	
	
	17. 接口不少于：RJ45×2、USB Type-C、DC2.0
	
	
	

	
	
	18. 不少于8 阵列 MIC，支持 8 个级联
	
	
	

	
	
	19. 为保证设备的兼容性和稳定性，设备需和会议平板同品牌
	
	
	



4.到货周期：自合同签订后30个工作日，设备安装调试周期7个工作日
5.投入人员：≥实施2人
6.★验收后免费运维期：提供自项目验收后5年的原厂质保。
7.出保后维护费：≤合同金额8%（设备运维费要求小于等于8%）
8.其他要求
(1) 提供月度巡检服务；
(2) 提供使用人员的培训；
(3) 质保期内提供免费设备搬迁服务。
*指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

