中央空调控制面板采购需求

徐汇院区中央空调的风机盘管控制面板采用传统机械转轮式面板，普遍老化且故障率高，功能简单、仅能就地开关机控制，不便节能管理。现采购一批智能型温控面板更换部分现有旧面板，实现锁屏、定时开关机、预设每日运行方式、设定温度、风速等控制功能。

预估数量：不少于600个，数量多者得。