本次采购物资名称：离心管

预期用途：样本储存

到货时间：现货

具体需求清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格参数描述 | 数量 | 备注 |
| 离心管 | 500支/盒，10盒/箱,  密封性好，防止污染，且易于开盖使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导， 产品无RNA酶、无DNA酶、无热源污染，可承受最高离心力12000 g，耐高温高 | 1批 |  |